Guia de usuario:

1.En el menú escoja la opción que prefiera. Le recomendamos iniciar por la opción 1 para que pruebe el funcionamiento de los 64 leds.

2.Si ingresa la opción 2, deberá ingresar cómo desea prender los leds de la siguiente forma: el número 1 representa led encendido y 0 led apagado. De manera que usted debe representar su patrón de encendido o apagado fila a fila, así cada 8 leds dar un Enter para que se tomen los datos de la siguiente fila. Siga el proceso hasta completar las 8 filas: 11111111//ENTER//00000000//ENTER//00000000//ENTER//00000000//ENTER//00000000

//ENTER//00000000//ENTER//00000000//ENTER//00000000//ENTER//

En el ejemplo anterior se prenderían los primeros 8 leds únicamente (es decir la primera fila).

3.En la opción 3, se dará la opción de que ingrese la cantidad de patrones que desee mostrar y el tiempo en segundos entre cada patrón, máximo 15 patrones. Deberá ingresar la representación del patrón de la forma anteriormente mencionada.

4.En la opción 4 se finalizará el programa.